***2401-ILZ\_.261.105.2019 Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa 4 sztuk – Szaf telekomunikacyjnych 19” 27U**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Nazwa parametru** | Wymagane parametry | **Oferowane parametry\*\*** |
| 1. | Typ szafy | Do samodzielnego montażu, stojąca 19”, 27U. |  |
| 2. | Wymiary | Szerokość maksymalna: 600 mm.  Głębokość: od 800 mm do 1000 mm.  Wysokość maksymalna :1400 mm. |  |
| 3. | Panel podłogi | Regulowane nóżki, cztery kółka z hamulcem |  |
| 4. | Panel wentylacyjny | 4 wentylatory 230V umieszczone w górnej obudowie z wyłącznikiem. |  |
| 5. | Ładowność | 800 kg |  |
| 6. | Klasa szczelności | IP20 |  |
| 7. | Materiał wykonania | Stal walcowana malowana proszkowo. |  |
| 8. | Rodzaj drzwi przednich | Szkło hartowane, możliwość montażu prawo lub lewo stronnego. |  |
| 9. | Rodzaj drzwi tylnych | Stalowe, możliwość montażu prawo lub lewo stronnego. |  |
| 10. | Zdejmowane panele boczne | Stalowe, demontowane bez użycia narzędzi. |  |
| 11. | Szyny nośne | Stalowe, poziome i pionowe o grubości:  Min. 2 mm. |  |
| 12. | Zamki | Drzwi przednich, tylnych, paneli bocznych. Komplet kluczy. |  |
| 13. | Wyprowadzenie kabli | Górny i dolny panel, komplet zaślepek. |  |
| 14. | Listwa zasilająca 230V | Do montażu 19” – 9 gniazd. |  |
| 15. | Akcesoria montażowe | Wszystkie elementy niezbędne do samodzielnego montażu, komplet śrub. |  |
| 16. | Zgodność z normami | ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7. |  |
| 17. | Gwarancja | Standardowa gwarancja 24 miesiące. |  |

Miejscowość ……………, dnia ………….2019 r. …….........................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* - wpisać parametry oferowanego sprzętu, z których musi wynikać spełnienie wymagań.