**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób i towaru o nadwoziu zgodnym z homologacją sedan- limuzyna lub liftback, wyprodukowanego w 2024 roku, przeznaczonego dla potrzeb Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 2401-ILZ[1].261.114.2024 na realizację zamówienia pn. **”Dostawa samochodu osobowego dla IAS Katowice”** oferujemy dostawę samochodu osobowego o parametrach wskazanych poniżej marki: …………………..……, model: ………………..

1. **Samochód do przewozu osób i towaru o nadwoziu zgodnym z homologacją sedan- limuzyna lub liftback fabrycznie nowy o następujących parametrach:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| 1 | Rok produkcji | Wyprodukowano nie wcześniej niż w 2024r., fabrycznie nowy |  |
| 2 | Typ nadwozia | Pojazd homologowany wg kategorii M1 – rodzaju nadwozia sedan- limuzyna lub liftback o DMC do 3,5 tony. Pojazd w klasie średniej nie mniejszej niż segmentu C (według umownej klasyfikacji samochodów w Europie), o nadwoziu zamkniętym, z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu. |  |
| 3 | Liczba drzwi | 4 boczne – otwierane w kierunku przodu pojazdu lub 4 boczne – otwierane w kierunku przodu pojazdu + 1 tylne -podnoszona klapa zespolona z szybą |  |
| 4 | Liczba miejsc siedzących | 5 z kierowcą |  |
| 5 | Kierownica | Po lewej stronie, regulowana w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej)  |  |
| 6 | Wysokość pojazdu | Nie mniejsza niż 1480 mm i nie większa niż 1500 mm  |  |
| 7 | Szerokość pojazdu | Nie mniejsza niż (bez lusterek zewnętrznych)1800 mm i nie większa niż 1850 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych. |  |
| 8 | Długość pojazdu | Nie mniejsza niż 4650 mm i nie większa niż 4700 mm Bez haka holowniczego, zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych. |  |
| 9 | Rozstaw osi | Nie mniejszy niż 2660 mm, i nie większy niż 2700 mm. |  |
| 11 | Pojemność bagażnika | Min. 600 l przy rozłożonych siedzeniach tylnych |  |
| 12 | Rodzaj napędu | **1**.Silnik spalinowy lub spalinowo- elektryczny**2**. Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa lub benzyna plus energia elektryczna**3**. Ilość cylindrów – nie mniej niż 4 cylindry, **4**. Spełniający co najmniej normę emisji spalin CEE EURO 6 – obowiązującą zgodnie z Dyrektywami UE na dzień dostawy pojazdów |  |
| 13 | Skrzynia biegów | Automatyczna minimum 6 przełożeń do przodu + wsteczny |  |
| 14 | Pojemność skokowa silnika | 1490 – 2000 cm 3 |  |
| 15 | Moc silnika | Nie mniejsza niż 110 kW |  |
| 16 | Max. moment obrotowy  | Min. 250 Nm |  |
| 17 | Napęd | Napęd na przednią oś |  |
| 18 | Koła | **1**.Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim, obręcze ze stopów lekkich nie mniejsze niż 17”, z fabrycznej oferty producenta pojazdów. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru samochodu, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości powinien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej.**2**.Dodatkowo komplet 4 kół zimowych nie mniejszych niż 17”, z ogumieniem bezdętkowym, zimowym na obręczach ze stopów lekkich,. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru samochodu, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości powinien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej.**3**.Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnia ( identyczną jak w opisie pkt 18,ppk 1) lub koło dojazdowe z oferty handlowej producenta pojazdów.**4**.Samochód w momencie dostawy musi mieć zamontowane opony dla właściwej pory roku tj. letnie w okresie od 15 kwietnia do 14 października, zimowe od 15 października do 14 kwietnia. |  |
| 19 | Hamulce | Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej.  |  |
| 20 | Pojemność zbiornika paliwa | Nie mniejsza niż 45 l |  |
| 21 | Szyby | **1**. Wszystkie drzwi przeszklone. **2**. Szyby w drugim rzędzie i tylna szyba przyciemnione fabrycznie.Zamawiający pod pojęciem „fabrycznie przyciemniane szyby” rozumie takie szyby, które są przyciemniane metodą piecową w stopniu przyciemnienia zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa ( ograniczenie widoczności do wnętrza samochodu). Zamawiający dopuszcza również przyciemnianie szyb tylnych poprzez oklejenie folią o przepuszczalności światła nie mniejszym niż 70%, która nie może zakłócać fal komórkowych oraz GPS. **3**. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych.**4**. Szyba tylna podgrzewane elektrycznie. |  |
| 22 | Układ kierowania | Wspomagany hydraulicznie lub elektrycznie |  |
| 23 | Lusterka zewnętrzne | Sterowane, ogrzewane i składane elektrycznie |  |
| 24 | Światła | Światła do jazdy dziennej w technologii LED z wymaganą homologacją, światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta fabrycznie zamontowane. Dopuszcza się brak dodatkowych świateł przeciwmgielnych przednich pod warunkiem zastosowania w samochodzie reflektorów przednich wykonanych w pełni technologii LED obsługujących funkcje reflektorów przeciwmgielnych. |  |
| 25 | Kolor karoserii | Nadwozie pokryte metalizowanym, fabrycznie lakierem samochodowym w kolorach czarnym lub szarym z oferty barw producenta pojazdu. |  |
| 26 | Systemy bezpieczeństwa | **1**. System zapobiegający blokowaniu kół ABS, **2**. System kontroli trakcji ASR, **3**. System rozdziału sił hamowania EBD, **4**. System elektronicznej stabilności jazdy ESC, **5**. System Front Asist, **6**. System rozpoznawania zmęczenia kierowcy, **7**. Minimum 7 poduszek powietrznych w tym 2 kurtyny powietrzne, 1 poduszka kolanowa dla kierowcy**8**. System przypominający o obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa siedzeń przednich i tylnych **9**. Akustyczny asystent parkowania z czujnikami parkowania przód i tył z kamerą cofania **10.** Elektromechaniczny hamulec postojowy |  |
| 27 | Systemy poprawiające komfort i funkcjonalność | **1**. Asystent pasa ruchu, **2.** Czujnik deszczu i zmierzchu **3.** System kontroli ciśnienia w oponach, **4.** Fotel kierowcy i pasażera regulowany w płaszczyźnie poziomej i pionowej z regulacją konta oparcia fotela.**5.**Podgrzewane fotele przednie,**6.** System rozpoznawania znaków drogowych, **7.** Skórzana wielofunkcyjna kierownica**8**. Automatyczna klimatyzacja min. dwustrefowa, **9**. Zamontowany fabrycznie, zintegrowany radioodtwarzacz wyposażony w głośniki z funkcją USB, zestawem głośnomówiącym Bluetooth**10**. Minimum jedno gniazdo 12 V o prądzie obciążenia 10A umieszczone w przedziale bagażnika, zamontowane fabrycznie przez producenta,**11**. Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne, **12**. Komputer pokładowy montowany fabrycznie przez producenta z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej min. 9”, **13.** Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego14.Podłokietnik z przodu z otwieranym schowkiem**14**. Składana i dzielona kanapa z podłokietnikiem środkowym**15**. Minimum 2 gniazda USB typu C z przodu i min. 2 gniazda USB typu C z tyłu, **16**. System bezprzewodowego ładowania telefonu **17.** System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu.**18.** Bezdotykowo otwierana elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika.**19.** Tempomat**20.** Alarm |  |
| 28 | Wyposażenie  | **1**. Komplet fabrycznie nowych dywaników gumowych dla pierwszego i drugiego rzędu.W przestrzeni bagażnika wykładzina gumowa lub z tworzywa sztucznego.**2.** Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, posiadająca certyfikat CNBOP oraz aktualna datę ważności zamontowana w uchwycie przymocowanym do nadwozia zgodnie z przepisami Ustawy o Ruchu Drogowym.**3.** Apteczka typu samochodowego z wkładem. Zawartość apteczki ma posiadać certyfikat CE**4**. Pięć sztuk kamizelek odblaskowych żółtych z taśmami odblaskowymi, zapinanymi na rzepy, rozmiar XL, posiadające wymagany certyfikat i znak CE,**5.** Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację**6.** Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na samochodzie. Ramki bez oznaczeń.**7.** Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół.**8.** Inne nie wymienione wyposażenie, jeżeli oferowany model samochodu będzie posiadał w wyposażeniu standardowym. |  |
| 29 | Gwarancja minimum | **1.** Min. 36 miesięcy lub przebieg 60 tyś. Km przebiegu ( w zależności co nastąpi pierwsze) na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne bez wyłączeń.**2.** Min. 36 miesięcy na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów**3.** Okres gwarancji biegnie od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo- odbiorczego bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do odbioru |  |
| 30 | Serwis gwarancyjny | Na terenie całej Polski  |  |
| 31 | Dokumenty | Wykonawca w terminie dostawy dostarczy:**1**. Wyciąg ze świadectwa homologacji umożliwiający dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.**2**. Książka gwarancyjna wraz z listą ASO w języku polski.**3**. Książka serwisowa samochodu. W przypadku gdy producent nie stosuje książek serwisowych w formie papierowej Zamawiający dopuszcza książkę elektroniczną prowadzoną przez producenta pojazdu.**4**. Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim.**5**. Co najmniej po dwa komplety kluczy/kart.**6**. Wykaz wyposażenia pojazdu.**7**. Dokumenty potwierdzające zapłatę podatku akcyzowego, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy.**8**. Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu.**9**. Inne dokumenty wymagane prawem. |  |
| 32 | Miejsce i termin dostawy |  | Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, w terminie **do 18 grudnia 2024 roku**, w godz. pracy tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. |